**ALUControl for R-type instructions**

add 458 100 0101 1000 0010

sub 658 110 0101 1000 0110

and 450 100 0101 0000 0000

or 550 101 0101 0000 0001